Приложение 4

**Рекомендации по размещению и эксплуатации общественных туалетов**

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия при предоставлении услуг общественных туалетов необходимо обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства, в т.ч. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (п.п. 2.7, 2.9-2.11, 8.4.2-8.4.9).

1. Общественные туалеты должны быть **обеспечены жидким мылом или иными моющими средствами**, электрополотенцами или бумажными полотенцами, туалетной бумагой, а также должен быть определен график уборки помещений с дезинфицирующими средствами. В кабинах должны быть крючки для верхней одежды, полки для личных вещей посетителей, закрывающиеся урны или бачки для твердых коммунальных отходов.

2. В общественных туалетах **в течение рабочего дня** проводится **влажная уборка** помещений **с использованием чистящих, моющих и дезинфицирующих средств.** Уборочный инвентарь (щетки, тряпки, швабры), моющие и дезинфицирующие средства должны храниться в выделенном помещении или шкафу.

**Уборочный инвентарь**, используемый для уборки помещений, **маркируется** в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

3. Необходимо обеспечить своевременное прохождение **предварительных при поступлении на работу и периодических (ежегодно)** **медицинских осмотров работников, а также гигиенического обучения персонала с периодичностью 1 раз в 2 года.**

Не допускать к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр и гигиеническую аттестацию.

4. В соответствии с приложением № 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» необходимо обеспечить проведение прививок:

- ревакцинацию против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации - взрослым от 18 лет;

- ревакцинацию против вирусного гепатита В - взрослым от 18 до 55 лет, не привитым ранее против вирусного гепатита В;

- иммунизация против краснухи - женщинам от 18 лет до 25 лет (включительно), не болевшим, не привитым, привитым однократно против краснухи, не имеющим сведений о прививках против краснухи;

- вакцинацию против кори, ревакцинацию против кори - взрослым до 35 лет (включительно), не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори; взрослым от 36 лет до 55 лет (включительно), относящимся к группам риска (работники коммунальной и социальной сферы), не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори;

- вакцинация против гриппа.

5. Передвижные общественные туалеты размещаются в местах, где есть техническая возможность их присоединения к сетям водопровода и канализации.

6. Мобильные туалетные кабины, не требующие подключения к сетям водопровода и канализации обслуживаются и очищаются не реже 1 раза в день или чаще при наполнении.

7. Мусор должен собираться в контейнеры, закрывающиеся крышками. Очистка мусоросборников должна проводиться при заполнении 2/3 их объема.

Контейнерная площадка для сбора твёрдых коммунальных отходов должна быть с твердым покрытием. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

8. Покрытия пола и стен помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

9. Стены и пол в общественных туалетах должны быть покрыты моющимися водонепроницаемыми материалами. Устройство пола должно обеспечивать сток жидкости в напольные трапы, соединенные с сетью канализации.

10. В общественных туалетах (в женском и мужском отделениях) необходимо предусмотреть устройство унитазов для детей.

11. В общественных туалетах должны быть организованы дератизационные, дезинсекционные, и дезинфекционные мероприятия в соответствии с санитарными правилами.

В соответствии с п.п. 88, 98, 101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее – СанПиН 3.3686-21) плановые обследования на заселенность синантропными членистоногими должны проводиться не реже 2 раз в месяц.

Согласно п.п. 88, 98, 108-111 СанПиН 3.3686-21 необходимо организовать ежемесячную оценку, обследования помещений с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объекта и территории, их санитарно-гигиенического состояния, локализации грызунов с целью расчета заселенности, кратности и объема истребительных мероприятий.

**Требования по размещению и эксплуатации общественных туалетов для вновь строящихся объектов**

1. Общественные туалеты должны быть канализованными путем присоединения к общей канализационной сети. В населенных пунктах, в которых отсутствует централизованная система канализации, общественные туалеты должны иметь подводку воды со спуском на локальные очистные сооружения или в водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом сточной воды ассенизационным транспортом в централизованную систему канализации.

2. При размещении общественных туалетов в габаритах общественных зданий вентиляция должна быть приточно-вытяжной, не соединенной с системой вентиляции основного здания. В общественных туалетах типа люфт-клозетов необходимо устройство вентиляционного канала с тепловым или механическим побуждением из выгреба.

3. Общественные туалеты должны располагаться с учётом возможности оборудования уклонов для отвода поверхностных вод.

В общественных туалетах должны быть следующие помещения:

а) индивидуальные кабины с закрывающимися дверями (перегородки между кабинами должны иметь высоту не менее 1,25 метра);

б) помещение для размещения в мужском отделении писсуаров, лотков;

в) шлюзы с установкой умывальных раковин;

г) помещение для дежурного персонала;

д) входной тамбур;

е) помещения или шкафы для хранения уборочного инвентаря.